<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.0604" y1="16.5228" x2="16.5204" y2="19.0628" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.5204" y1="19.0628" x2="2.545" y2="19.0628" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.545" y1="19.0628" x2="0.005" y2="16.5228" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.005" y1="16.5228" x2="0.005" y2="2.5526" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.005" y1="2.5526" x2="2.545" y2="0.0126" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.545" y1="0.0126" x2="16.5204" y2="0.0126" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.5204" y1="0.0126" x2="19.0604" y2="2.5526" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.0604" y1="2.5526" x2="19.0604" y2="16.5228" width="0" layer="20"/>
<text>X</text>
<text>Y</text>
<text>GND</text>
<text>Zout</text>
<text>3Vo</text>
<text>ADXL326</text>
<text>Z</text>
<text>v2</text>
<text>Yout</text>
<text>Xout</text>
<text>Vin</text>
<text>Test</text>
<text>Test: Tie TEST to 3Vo</text>
<text>XYZ: 0=-16g,3Vo=+16g</text>
<text>w/analog volt outputs</text>
<text>3-Axis Accelerometer</text>
<text>Vin: 3-5V input</text>
<text>3Vo: 3.3V out @100mA</text>
<text>adafruit!</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
<package name="16LCSP">
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type OT</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="1X07_ROUND_76">
</package>
<package name="MOUNTINGHOLE_2.0_PLATED">
</package>
<package name="ADAFRUIT_2.5MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="adafruit" package="16LCSP" value="ADXL33X">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805K" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805K" value="0.1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805K" value="0.1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0805K" value="0.1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$2" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0805K" value="10uF"/>
<element name="IC2" library="adafruit" package="SOT23-5L" value="LP298XS"/>
<element name="JP2" library="microbuilder" package="1X07_ROUND_76" value=""/>
<element name="U$8" library="microbuilder" package="MOUNTINGHOLE_2.0_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.0"/>
<element name="U$5" library="microbuilder" package="MOUNTINGHOLE_2.0_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.0"/>
<element name="U$4" library="microbuilder" package="ADAFRUIT_2.5MM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ZOUT">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="YOUT">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XOUT">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ST">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
