<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="3" y="3" drill="2.5"/>
<hole x="39" y="3" drill="2.5"/>
<hole x="3" y="39" drill="2.5"/>
<hole x="39" y="39" drill="2.5"/>
<wire x1="42" y1="39" x2="42" y2="3" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="42" y1="3" x2="39" y2="0" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="39" y1="0" x2="3" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="0" x2="0" y2="3" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="3" x2="0" y2="39" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39" x2="3" y2="42" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3" y1="42" x2="39" y2="42" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="42" x2="42" y2="39" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="noe">
<packages>
<package name="8MM_SWITCH">
<description>8x8x5mm soft tactile switch button. adafruit PID 3101</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HEADER" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="S1" library="noe" package="8MM_SWITCH" value="SOFT_SWITCH"/>
<element name="S2" library="noe" package="8MM_SWITCH" value="SOFT_SWITCH"/>
<element name="S3" library="noe" package="8MM_SWITCH" value="SOFT_SWITCH"/>
<element name="S4" library="noe" package="8MM_SWITCH" value="SOFT_SWITCH"/>
</elements>
<signals>
<signal name="A">
<contactref element="HEADER" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="HEADER" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X">
<contactref element="HEADER" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Y">
<contactref element="HEADER" pad="4"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="4"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="HEADER" pad="5"/>
<contactref element="HEADER" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
