
;; Memory information ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;
;; Used to define address zones within the ARM address space (Memory).
;;
;;   Name      may be almost anything
;;   AdrSpace  must be Memory
;;   StartAdr  start of memory block
;;   EndAdr    end of memory block
;;   AccType   type of access, read-only (R), read-write (RW) or SFR (W)

[Memory]
;;          Name      AdrSpace  StartAdr    EndAdr      AccType
Memory0  =  FLASH       Memory  0x00000000  0x0003FFFF  R
Memory1  =  HMCRAMC0    Memory  0x20000000  0x20007FFF  RW
Memory2  =  HPB0        Memory  0x40000000  0x4000FFFF  W
Memory3  =  HPB1        Memory  0x41000000  0x4100FFFF  W
Memory4  =  HPB2        Memory  0x42000000  0x4200FFFF  W
Memory5  =  PPB         Memory  0xE0000000  0xE00FFFFF  W

TrustedRanges = true
UseSfrFilter = true

[SfrInclude]
File = ATSAMD21J16A.svd
