
;; Memory information ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;
;; Used to define address zones within the ARM address space (Memory).
;;
;;   Name      may be almost anything
;;   AdrSpace  must be Memory
;;   StartAdr  start of memory block
;;   EndAdr    end of memory block
;;   AccType   type of access, read-only (R), read-write (RW) or SFR (W)

[Memory]
;;          Name      AdrSpace  StartAdr    EndAdr      AccType
Memory0  =  NVMCTRL0    Memory  0x00000000  0x00FFFFFF  R
Memory1  =  NVMCTRL1    Memory  0x00000000  0x00FFFFFF  R
Memory2  =  PUKCC       Memory  0x02000000  0x02011FFF  RW
Memory3  =  QSPI        Memory  0x04000000  0x04FFFFFF  RW
Memory4  =  HSRAM       Memory  0x20000000  0x2003FFFF  RW
Memory5  =  BKUPRAM     Memory  0x47000000  0x47001FFF  RW
Memory6  =  HPB0        Memory  0x40000000  0x400043FF  W
Memory7  =  HPB1        Memory  0x41000000  0x41021FFF  W
Memory8  =  HPB2        Memory  0x42000000  0x42003BFF  W
Memory9  =  HPB3        Memory  0x43000000  0x43002FFF  W
Memory10  =  NVMCTRL2    Memory  0x44000000  0x4401FFFF  W
Memory11  =  SDHC0       Memory  0x45000000  0x45000BFF  W
Memory12  =  SDHC1       Memory  0x46000000  0x46000BFF  W

TrustedRanges = true
UseSfrFilter = true

[SfrInclude]
File = ATSAMD51N19A.svd
